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Négociation fin de 1CCST

Dossier Jury
SIDEROS Engineering
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Société cliente coordonnées Activité
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MTS-Tôlerie industrielle
Rue Ed. Branly
14 100 Herminal Les Vaux

MTS est spécialisée dans le domaine de la tôlerie industrielle, la mécano-soudure acier, inox et aluminium
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	Nom et Rôle de d’interlocuteur dans la société
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Claude Jourdain, responsable technique de l’entreprise.
Vous avez téléphoné la semaine dernière. Vous avez entendu parler de SIDEROS par un professionnel sur un salon industriel.
Profil : Sécurité et argent
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	Son besoin
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Vous faites des constructions en métallo-soudé (voir page suivante – à montrer au candidat) et dans certains cas les soudures sont délicates et demandent des positions difficiles. Conséquences : risque de TMS à long terme et qualité du travail. Votre solution actuelle est une table élévatrice.
Poids maxi de nos ensembles 5-6 tonnes
Diamètre du plateau désiré (en fonction de la possibilité de fixation) : 1,5 mètre
Vous avez besoin parfois de hisser la charge à une hauteur de 1m80

Vous avez prévu dans l’atelier une surface de 20 m² (4 x5).
Vous acceptez que l’on mette une masse électrique pour la soudure (en option)
Besoin d’un nouveau système de désenfumage (poste de soudure), car obsolète –A découvrir par le candidat…


	6
	[image: image8.png]


Solution que doit proposer  le TC

	Poids 5-6 tonnes + plateau 1,5 mètre      (     PPP6500   + option masse

Côte « A » de 2,4 mètres

Prix  : 18 300 + 500 = 18 800 €HT
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Les Objections

	Sécurité globale ?  Vitesse de déplacement ?
	

	Si le plateau se bloque anormalement, risque au niveau hydraulique ?
	Il y a un limiteur de pression qui vite toute montée en pression dangereuse…

	Risque de basculement ?
	Fixation obligatoire dans la dalle

	La prise en main ? Facilité d’utilisation ?


	Télécommande

	Vous êtes loin (en Italie !), pour la maintenance ?
	Nous travaillons avec plusieurs prestataires en France pour se rapprocher des clients.

	Entretien ?
	graissage des articulations, changement des filtres du circuit hydraulique

	Temps de fixation + obligation de créer des pattes de fixation !
	

	Délais de livraison très long (4 mois)
	Durée de fabrication + durée des tests.

	Le prix : très cher !
	Il y a beaucoup de composants, gain de temps, défiscalisation
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NOTRE SAVOIR FAIRE
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Pour un vérin —
double effet o





Date de création : 1988 (30 ans)


Effectif total : 40 personnes





Broyeur déchiqueteur





Equipements et machines pour la distribution de carburants





Protection grillagée





Poste de travail en inox pour laboratoire





Mobilier médical





Châssis de machines spéciale
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