
CORRIGE 

1. Présentez et argumentez les contraintes techniques et matérielles pour la mise en place de la solution Easypack.

1. Organisation du poste emballage :
· Place disponible pour cette machine (avoir un plan de la zone de conditionnement avec les dimensions)
· Emplacement de la machine (prévoir suffisamment de place autour en fonction du nombre de salariés dans cette zone ; penser si nécessaire à l’emplacement des paniers de stockage des matelas)
· Stockage des rouleaux (prévoir plutôt ce stockage à proximité de la zone de conditionnement, vérifier la place disponible en fonction de la quantité maxi de rouleaux de papier).
· Quantité de rouleaux de papier  (quantifier le besoin en emballage, afin d’adapter la fréquence des livraisons).

1. Branchement électrique (vérifier qu’il y a une prise 230V monophasé à proximité)

1. Problème de l’environnement (vérifier que l’ambiance n’est pas néfaste à la machine –ex : poussière, humidité)

1. Prise en main de la machine (penser à une petite formation à l’utilisation de la machine et à la manière de gérer un bourrage papier)

2) Argumentaire
A destination du responsable de l’entreprise :
	C
	A
	P

	Papier 100 % recyclable
	Donne une bonne image « verte » à sa clientèle
	Plaquette
Echantillon papier

	Facilité de manipulation (autant pour l’expédier que pour celui qui défait le paquet)
	· Gain de temps (gain d’argent)

· Donne une bonne image à sa clientèle
	Démonstration

	Efficace à l’amortissement des chocs
	Pas de casse, moins de problème à l’expédition, moins de perte d’argent
	Démonstration



A destination des utilisateurs (salariés):
	C
	A
	P

	Changement de rouleau de papier en quelques secondes (30 secondes)
	Facilité d’utilisation
	Démonstration
Plaquette avec images





3) Calcul d’amortissement :

1. Calcul de la consommation de billes de polystyrène :100%  =  110 m3
80 %  = ?
20 %

11 mois    x     10 m3     =    110 m3/an

1. Calcul de l’équivalent en matelas de papier :

110       100
X = (80 x 110)/100 = 88 m3
X            80

L’équivalent est de 88 m3 de matelas de papier





On peut avoir 2,1 m3 de matelas par rouleau de papier

Soit 88/2,1 = 14,9 rouleaux de papier


Bilan :

Polystyrène    110 x 30 €  =    3300 €/an

Matelas de papier    41,9 x 55 €  =   2304 €/an

Soit une différence de 3300 – 2304 = 996 €/an

Prix de la machine : 4870 € HT

Amortissement si achat de la machine : 4870 / 996 = 4,89 années


A rajouter la durée de « fabrication » des matelas (en salaire)
Vitesse de sortie des matelas = 32 m/min
225 / 32  =  7 mn par rouleau
Longueur d’un rouleau = 225 m

Soit pour une année 41,9 x 7 = 293 min = 4,9 heures
20% 
80% = ? 


