MACHINE EASYPACK (MATELAS DE PAPIER)			BTS CCST  
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Les machines de la société EASYPACK fabriquent des matelas en papier pour l’emballage de pièces fragiles. Elles sont distribuées dans le grand ouest par la société Tallineau Emballage se situant à Vertou (44). Elle propose cette gamme sur la base d’une location avec maintenance ou d’une vente.
En passant dans la machine, le papier constitué de 2 ou 3 plis, est transformé en matelas pouvant être coupés à la longueur désirée. Résistants, ils sont souples et faciles à manipuler. Ces matelas permettent d’immobiliser et de caler fermement les produits à protéger, tout en absorbant les chocs durant les expéditions.
Ces matelas de papier ont l’avantage d’être propres et faciles à déballer. Cette solution favorise également une très grande économie de place puisqu’un rouleau, produit à la demande jusqu’à 60 fois son volume d’origine.
•   Le papier Easypack est transformé à partir de papier et de carton 100% recyclé.
•   Biodégradable, le papier peut être recyclé et réutilisé.
•   Le calage est produit sur place et à la demande. Cela permet de réduire le transport routier répété de matériaux de calage volumineux.
•   La résistance aux chocs de ce matériau permet d’optimiser la consommation de calage et donc de réduire la taille de vos emballages.
•   Production de 10 m³/heure permettant la réduction du temps de conditionnement.
[image: ]•   Inutile de remplir tous les espaces vides pour obtenir une bonne protection.
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Les machines peuvent être positionnées en hauteur ergonomique (sur convoyeur par exemple) ou sous un plan de travail.
Remarque : Cette solution par matelas est déconseillée pour les masses trop importantes à emballer.


[image: ]CARACTERISTIQUES :  (pour la machine Packmaster)
	Quantité par palette
	20 rouleaux

	Poids de la machine (avec châssis standard)
	147 Kg

	Longueur d’un rouleau
	225 m

	Largeur d’un matelas de papier
	180 mm

	Volume sortie par rouleau (Papier Standard 2 plis)
	2.1 m³

	Vitesse de sortie
	32 m/min

	Utilisation idéale
	En continu

	Voltage
	220V

	Puissance maximum
	920 W


Vous êtes commercial(e) de la société Tallineau Emballage (Z.I. de la Vertonne   44120 Vertou). Pour vous préparer à aller sur le terrain, votre responsable vous propose les réflexions suivantes :
1) Etablir un actigramme A-0 (outil d’analyse fonctionnelle) afin d’avoir une approche globale du produit
2) Donner les trois axes principaux de la découverte des besoins afin d’avoir les éléments nécessaires pour proposer une solution Easypack satisfaisante.
3) Présentez et argumentez les contraintes techniques et matérielles pour la mise en place de la solution Easypack.
4) Préparer un argumentaire de la solution Easypack.
5) Etablir un calcul d’amortissement dans le cas suivant : Remplacement d’une solution polystyrène particulaire par des matelas Easypack  (machine Packmaster).
DONNEES :
· Prix de la machine de base : 4870 € HT
· Volume utilisé de billes de polystyrène/mois : 10 m3
· 11 mois d’activité / année
· Prix du m3 de polystyrène particulaire : 30 € HT
· Prix d’un rouleau pour « matelas » Easypack: 55 € HT
· Gain mini de volume matelas / billes polystyrène : 20%


Négociation (jeu de rôle) :	Vous avez pris rendez-vous avec :

· M. (ou Mme) Dominique FOURNEAU (prospect), responsable technique de l’atelier maintenance de la société ROULIN   (négoce et maintenance industrielle)
35136   Saint Jacques de la Lande

Ou bien

· M. (ou Mme) Camille TOULBOT (prospect), responsable de l’agence de Rennes de la société ELECTRO-STANDARD    (Réparation et la maintenance électronique)
35770   Vern Sur Seiche
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(Socle standard ou socle haut)



Location : 70 €/mois

Achat : 2850 €


	Machine Packmaster
(Socle standard ou socle haut)



Location : 84 €/mois

Achat : 4870 €


	Largeur d’un matelas de papier : 100 mm
	Largeur d’un matelas de papier : 180 mm

	Vitesse de sortie : 23 m/mn
	Vitesse de sortie : 32 m/mn

	Puissance et voltage : 460 W à 220 V
	Puissance et voltage : 920 W à 220 V

	Poids de la machine : 70 Kg
	Poids de la machine : 147 Kg



	Machine sous table « BENCH »
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(*) En cas de location, le prix de la table est inclus
	Simple Bench

	
	Plan de travail : 800 x 2000

	
	Hauteur (réglable) : 810 à 1010

	
	Prix achat : 210 €

	
	Double Bench

	
	Plan de travail : 1200 x 2000

	
	Hauteur (réglable) : 810 à 1010

	
	Prix achat : 275 €

	
	Machine équivalent Packmate

	
	Location : 100 €/mois (*)

	
	Achat : 3250 € l’unité

	
	Machine équivalent Packmaster

	
	Location : 110 €/mois (*)

	
	Achat : 5328 € l’unité
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Remarque : chaque machine est équipée d’une commande à pédale.
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	Paniers
Matériau du panier : polypropylène
Dimensions (environ) :  1080 X 680 X 630
Volume (environ) : 0.46m³
Poids total : 12.5kg
Pas de location 	  Achat : 110 € l’unité

	Rouleaux de papier 

55 € HT l’unité
1000 € HT la palette de 20 rouleaux 






CONDITIONS DE VENTE
Remise :   8 % maximum sur les machines.
Conditions de paiement :   50 % à la livraison et le solde à 30 jours fin de mois.
Garantie 1 an, pièces et main d’œuvre (prêt de matériel en attendant la réparation).
Délai de livraison : 15 jours (achat comme location).
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